Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One IP65
Código: 60185
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.
Sistema de fácil montagem, com molas de fixação.
Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.

9,8W / 620lm / 2700K / Código On/Off / Medium 40° / ø85mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Power supply included.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 65%, UGR <10 e Classe II de isolamento 