Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One IP65
Código: 60210
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

4,5W / 430lm / 3000K / Código DALI / Flood 56° / ø85mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Power supply included.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 83%, UGR <16 e Classe II de isolamento 