Marca: O/M 
Nome da luminária: Beam
Modelo: Beam
Código: 60382
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

10W / 1150lm /  4000K / Código On/Off / Flood 46° / ø100mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 79%, UGR <22 e Classe II de isolamento 