Marca: O/M 
Nome da luminária: Beam
Modelo: Beam IP54
Código: 60399
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

2,2W / 170lm /  2700K / Código DALI / Spot 14° / ø75mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 85%, UGR <10 e Classe II de isolamento 