Marca: O/M 
Nome da luminária: Beam
Modelo: Beam IP54
Código: 60452
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

10W / 864lm /  3000K / Código DALI / Medium 28° / ø100mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 72%, UGR <19 e Classe II de isolamento 