Marca: O/M 
Nome da luminária: Go
Modelo: Go IP65
Código: 64852
Acabamentos: .04 Branco Mate, .05 Preto Mate

Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.

14W / 7W / 1755lm / 880lm / 3000K / Código On/Off / Flood 42° / ø100mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 400mA / 200mA

Luminária com rendimento de 76%, UGR <13 e Classe III de isolamento 