Marca: O/M 
Nome da luminária: Aleixo
Modelo: Aleixo
Código: 10036
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .03 Cinzento / RAL 9006

Design: Eduardo Souto de Moura
Aplique de parede de luz indireta com um estreito feixe de luz direta.
Corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas.
Difusor em acrílico antirreflexo.

6,5W / 600lm / 4000K / Código DALI / Diffuse / 300mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 65%, UGR  e Classe I de isolamento 