Marca: O/M 
Nome da luminária: AS
Modelo: AS Surface
Código: 15900
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005, .12 Aço inox escovado

Design: Álvaro Siza
Luminária de emergência saliente em aço inox de acabamento escovado ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.
Permite a emissão de luz permanente ou não permanente.
Luminária com auto-teste.
Preparada para telecomando (rest mode).
Autonomia de 3 hora.
Em conformidade com as normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392


2,4W / 65lm / 5000K / Código Produto /  / 375x120x100mm

Fonte de alimentação incluída.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 19%, UGR  e Classe II de isolamento 