Marca: O/M 
Nome da luminária: inVision
Modelo: inVision
Código: 60128
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento.
Molas especiais disponíveis a pedido.

46W* / 2720lm* / 2200K-5000K / Código DALI / Medium 31° / 1200mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação  incluída. 
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 72%, UGR <10 e Classe II de isolamento 