Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One
Código: 60146
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. 
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

4,5W / 300lm / 3000K / Código On/Off / Spot 15° / ø85mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 58%, UGR <10 e Classe II de isolamento 