Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One Asymmetric
Código: 60152
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

4,5W / 440lm / 3000K / Código On/Off / Asymmetric / ø85mm

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 85%, UGR - e Classe II de isolamento 