Marca: O/M 
Nome da luminária: One
Modelo: One Asymmetric Trimless
Código: 63525
Acabamentos: .01 Branco / RAL 9010, .02 Preto / RAL 9005

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.
Acessório de encastre fornecido separadamente.

5,9W / 630lm / 4000K / Código DALI / Asymmetric / ø54mm

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Luminária com rendimento de 85%, UGR - e Classe II de isolamento 